**FRESADORA BANCADA FIJA NICOLAS CORREA A 30/50 RETROFITADA 2021**

|  |
| --- |
| **TIPO DE MAQUINA/ MACHINE TYPE** |
| **FRESADORA** |
| Marca/ Manufacturer | CORREA |
| Modelo/ Model | A 30/30 |
| Año de Fabricación/ Year | 1998 |
| Tipo/ Type | Bancada Fija/ Bed Milling Machine |
| Control Numérico/ CNC | Heidenhain TNC-426 |
|  |  |
| **CARACTERISTICAS TECNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS** |
|  |  |
| **Dimensiones/ Dimensions** |
|  |  |
| Superficie de la mesa/ Size table | 5.000 X 1.100 mm |
| Número de ranuras/ Nº slots | 8 |
| Medidas de la T/ Measure T | 22 mm |
|  |  |
| **Recorridos/ Travels** |
|  |  |
| Eje X | 3.000 mm |
| Eje Y | 1.250 mm |
| Eje Z | 1.500 mm  |
|  |  |
| **Cabezal/ Spindle Head** |
|  |  |
| Tipo de Cabezal/ Spindle Type | Cabezal Automatico Correa UDG 2,5º-2,5º/ Automatic Head Correa UDG 2,5º-2,5º |
| Sistema de amarre/ Clamping spindle  | Hidráulico/ Hidraulic |
| Cono/ ISO | ISO 50  |
| Gama de Velocidades/ Speed range | 20/3.000 rpm |
| Potencia del Cabezal/ Spindle power | 30 KW |
|  |  |
| **Avances/ Advances** |
|  |  |
| Gama/ Range | 2-5000 mm/min |
| Avances rápidos/ Rapid advances X,Y- Z | 15.000;10000 mm / min |
|  |  |
| **Pesos y Dimensiones/ Weight and Dimensions** |
|  |  |
| Máximo admisible en mesa/ Maximum admisible table | 10.000 Kg |
| Peso de la máquina/ Machine weight | 25.500 Kg |
| Dimensiones de la máquina/ Dimensions of Machine | 9.500 (11.650) x 5.200 x 3.600 mm |
|  |  |
| **Accesorios/ Accesories** |
|  |  |
| Refrigeración/ Refrigeration | Externa (standard) e Interna (opcional) |
| Volante Portatil HR-410/ Hand Wheel HR-410 (Heidenhain) | Si/ Yes |
| ATC Estático/ Static ATC 8 (Htas./Tools) | Si/ Yes |
| Carenado /Splash Guard | Si/ Yes |
| Sonda de Pieza/ Tool Probe | Si /Yes |
| Extractor de virutas/ Chip Conveyor | Si/Yes |
| Pintura/ Painting | Nueva/New |

